Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2012 г. N 132-ПК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области

от 13.12.2012 N 205-ПК, от 22.05.2013 N 38-ПК, от 20.05.2015 N 61-ПК,

от 25.11.2015 N 168-ПК)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N 18) и от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:

1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 [нормативы](#P44) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории муниципального образования "город Екатеринбург" (прилагаются).

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.05.2013 N 38-ПК)

1.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета:

1.1.1. [Нормативы](#P396) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории муниципального образования "город Екатеринбург" с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 01 июня 2015 года по 30 июня 2015 года (прилагаются).

1.1.2. [Нормативы](#P720) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории муниципального образования "город Екатеринбург" с учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (прилагаются).

1.1.3. [Нормативы](#P1044) потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории муниципального образования "город Екатеринбург" с учетом повышающего коэффициента 1,4 на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года (прилагаются).

(подп. 1.1.3 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2015 N 168-ПК)

(подп. 1.1 введен Постановлением РЭК Свердловской области от 20.05.2015 N 61-ПК)

2. Рекомендовать органу местного самоуправления признать утратившим силу действующий нормативно-правовой акт об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты вступления в силу настоящего Постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель

Региональной энергетической комиссии

Свердловской области

В.В.ГРИШАНОВ

Утверждены

Постановлением

РЭК Свердловской области

от 27 августа 2012 г. N 132-ПК

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области

от 22.05.2013 N 38-ПК)

|  |
| --- |
| НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 ЧЕЛОВЕКА |
| N п/п | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по водоотведению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ: |
| 1.1 | С ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
| 4,85 | 4,01 | 8,86 |
| 1.2 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм |
| 3,85 | 2,81 | 6,66 |
| 1.3 | С ваннами без душа |
| 3,80 | 2,56 | 6,36 |
| 1.4 | С душами (без ванн) |
| 3,55 | 2,44 | 5,99 |
| 1.5 | Без ванн и душа |
| 3,25 | 1,56 | 4,81 |
| 2 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ: |
| 2.1 | С ваннами длиной 1500-1700 мм |
| 3,46 | 0 | 3,46 |
| 2.2 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм |
| 3,23 | 0 | 3,23 |
| 2.3 | С душами (без ванн) |
| 3,19 | 0 | 3,19 |
| 2.4 | Без ванн и душа |
| 3,01 | 0 | 3,01 |
| 2.5 | С ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением |
| 4,36 | 0 | 4,36 |
| 2.6 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением |
| 4,13 | 0 | 4,13 |
| 2.7 | Без ванн и душа с газоснабжением |
| 3,64 | 0 | 3,64 |
| 2.8 | С ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе |
| 3,91 | 0 | 3,91 |
| 2.9 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе |
| 3,68 | 0 | 3,68 |
| 2.10 | Без ванн с водонагревателями на твердом топливе |
| 3,82 | 0 | 3,82 |
| 2.11 | С ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 6,61 | 0 | 6,61 |
| 2.12 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 5,26 | 0 | 5,26 |
| 2.13 | С душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 4,81 | 0 | 4,81 |
| 2.14 | Без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 4,27 | 0 | 4,27 |
| 2.15 | С ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 7,51 | 0 | 7,51 |
| 2.16 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 5,71 | 0 | 5,71 |
| 2.17 | Без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 4,90 | 0 | 4,90 |
| 2.18 | С подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении |
| 7,96 | 0 | 7,96 |
| 3 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ: |
| 3.1 | С общими душевыми |
| 2,55 | 1,67 | 4,22 |
| 3.2 | С душевыми по секциям |
| 2,90 | 1,67 | 4,57 |
| 3.3 | С душевыми в жилых комнатах |
| 3,10 | 1,92 | 5,02 |
| 3.4 | С общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
| 3,45 | 2,36 | 5,81 |
| 3.5 | С ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
| 3,65 | 2,60 | 6,26 |
| 3.6 | С общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
| 3,00 | 1,80 | 4,80 |
| 3.7 | С сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
| 3,25 | 2,07 | 5,32 |
| 3.8 | Без ванн и душевых |
| 2,35 | 0,95 | 3,30 |
| 4 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ: |
| 4.1 | С общими душевыми |
| 1,93 | 0 | 1,93 |
| 4.2 | С душевыми по секциям |
| 2,56 | 0 | 2,56 |
| 4.3 | С душевыми в жилых комнатах |
| 2,38 | 0 | 2,38 |
| 4.4 | Без ванн и душевых |
| 1,22 | 0 | 1,22 |
| 5 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ): |
| 5.1 | С ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
| 4,85 | 4,01 | 8,86 |
| 5.2 | С ваннами сидячими длиной 1200 мм |
| 3,85 | 2,81 | 6,66 |
| 5.3 | С ваннами без душа |
| 3,80 | 2,56 | 6,36 |
| 5.4 | С душами (без ванн) |
| 3,55 | 2,44 | 5,99 |
| 5.5 | Без ванн и душа |
| 3,25 | 1,56 | 4,81 |
| 6 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ): |
| 6.1 | С общими душевыми |
| 2,55 | 1,67 | 4,22 |
| 6.2 | С душевыми по секциям |
| 2,90 | 1,67 | 4,57 |
| 6.3 | С душевыми в жилых комнатах |
| 3,10 | 1,92 | 5,02 |
| 6.4 | С общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
| 3,45 | 2,36 | 5,81 |
| 6.5 | С ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции |
| 3,65 | 2,60 | 6,26 |
| 6.6 | С общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
| 3,00 | 1,80 | 4,80 |
| 6.7 | С сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
| 3,25 | 2,07 | 5,32 |
| 6.8 | Без ванн и душевых |
| 2,35 | 0,95 | 3,30 |
| 7 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА: |
|  | 1,66 | 0 | 1,66 |
| 8 | МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА БЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КОЛОНКАМИ |
| 0,90 | 0 | 0,90 |
| НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ |
| N п/п | Отношение К/Sои,где:К - численность жителей, проживающихв многоквартирных домах, чел.;Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. м | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1 | до 0,10 | 0,009 | 0,009 |
| 2 | от 0,11 до 0,15 | 0,014 | 0,014 |
| 3 | от 0,16 до 0,20 | 0,018 | 0,018 |
| 4 | от 0,21 до 0,25 | 0,023 | 0,023 |
| 5 | от 0,26 до 0,30 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | от 0,31 до 0,35 | 0,032 | 0,032 |
| 7 | от 0,36 до 0,40 | 0,036 | 0,036 |
| 8 | от 0,41 до 0,45 | 0,041 | 0,041 |
| 9 | от 0,46 до 0,50 | 0,045 | 0,045 |
| 10 | от 0,51 до 0,60 | 0,054 | 0,054 |
| 11 | от 0,61 до 0,70 и более | 0,063 | 0,063 |

Примечание:

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах учтены суммарные площади следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

К Постановлению

РЭК Свердловской области

от 27 августа 2012 г. N 132-ПК

Список изменяющих документов

(введены Постановлением РЭК Свердловской области от 20.05.2015 N 61-ПК,

в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 25.11.2015 N 168-ПК)

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,1

НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ 2015 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

|  |
| --- |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека |
| N п/п | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 1.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 5,33 | 4,41 |
| 1.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 4,24 | 3,10 |
| 1.3. | с ванной без душа |
|  | 4,18 | 2,81 |
| 1.4. | с душами (без ванн) |
|  | 3,91 | 2,69 |
| 1.5. | без ванн и душа |
|  | 3,57 | 1,71 |
| 2. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением: |
| 2.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 3,80 | 0 |
| 2.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 3,55 | 0 |
| 2.3. | с душами (без ванн) |
|  | 3,50 | 0 |
| 2.4. | без ванн и душа |
|  | 3,31 | 0 |
| 2.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением |
|  | 4,79 | 0 |
| 2.6. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением |
|  | 4,54 | 0 |
| 2.7. | без ванн и душа с газоснабжением |
|  | 4,00 | 0 |
| 2.8. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 4,30 | 0 |
| 2.9. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 4,05 | 0 |
| 2.10. | без ванн с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 4,20 | 0 |
| 2.11. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 7,27 | 0 |
| 2.12. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,78 | 0 |
| 2.13. | с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,29 | 0 |
| 2.14. | без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 4,69 | 0 |
| 2.15. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 8,26 | 0 |
| 2.16. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 6,28 | 0 |
| 2.17. | без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,39 | 0 |
| 2.18. | с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении |
|  | 8,75 | 0 |
| 3. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 3.1. | с общими душевыми |
|  | 2,80 | 1,84 |
| 3.2. | с душевыми по секциям |
|  | 3,19 | 1,84 |
| 3.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 3,41 | 2,11 |
| 3.4. | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
|  | 3,80 | 2,59 |
| 3.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
|  | 4,02 | 2,87 |
| 3.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 3,30 | 1,98 |
| 3.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 3,58 | 2,27 |
| 3.8. | без ванн и душевых |
|  | 2,58 | 1,04 |
| 4. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением: |
| 4.1. | с общими душевыми |
|  | 2,12 | 0 |
| 4.2. | с душевыми по секциям |
|  | 2,81 | 0 |
| 4.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 2,61 | 0 |
| 4.4. | без ванн и душевых |
|  | 1,35 | 0 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 5.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 5,33 | 4,41 |
| 5.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 4,24 | 3,10 |
| 5.3. | с ванной без душа |
|  | 4,18 | 2,81 |
| 5.4. | с душами (без ванн) |
|  | 3,91 | 2,69 |
| 5.5. | без ванн и душа |
|  | 3,57 | 1,71 |
| 6. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 6.1. | с общими душевыми |
|  | 2,80 | 1,84 |
| 6.2. | с душевыми по секциям |
|  | 3,19 | 1,84 |
| 6.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 3,41 | 2,11 |
| 6.4. | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
|  | 3,80 | 2,59 |
| 6.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
|  | 4,02 | 2,87 |
| 6.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 3,30 | 1,98 |
| 6.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 3,58 | 2,27 |
| 6.8. | без ванн и душевых |
|  | 2,58 | 1,04 |
| 7. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода: |
|  | 1,82 | 0 |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |
| N п/п | Отношение К/Sои,где:К - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.;Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. м | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1. | до 0,10 | 0,010 | 0,010 |
| 2. | от 0,11 до 0,15 | 0,015 | 0,015 |
| 3. | от 0,16 до 0,20 | 0,020 | 0,020 |
| 4. | от 0,21 до 0,25 | 0,025 | 0,025 |
| 5. | от 0,26 до 0,30 | 0,030 | 0,030 |
| 6. | от 0,31 до 0,35 | 0,035 | 0,035 |
| 7. | от 0,36 до 0,40 | 0,040 | 0,040 |
| 8. | от 0,41 до 0,45 | 0,045 | 0,045 |
| 9. | от 0,46 до 0,50 | 0,050 | 0,050 |
| 10. | от 0,51 до 0,60 | 0,059 | 0,059 |
| 11. | от 0,61 до 0,70 и более | 0,069 | 0,069 |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,2

НА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

|  |
| --- |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека |
| N п/п | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 1.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 5,82 | 4,81 |
| 1.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 4,63 | 3,38 |
| 1.3. | с ванной без душа |
|  | 4,56 | 3,07 |
| 1.4. | с душами (без ванн) |
|  | 4,26 | 2,93 |
| 1.5. | без ванн и душа |
|  | 3,90 | 1,87 |
| 2. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением: |
| 2.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 4,15 | 0 |
| 2.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 3,88 | 0 |
| 2.3. | с душами (без ванн) |
|  | 3,82 | 0 |
| 2.4. | без ванн и душа |
|  | 3,61 | 0 |
| 2.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением |
|  | 5,23 | 0 |
| 2.6. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением |
|  | 4,96 | 0 |
| 2.7. | без ванн и душа с газоснабжением |
|  | 4,36 | 0 |
| 2.8. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 4,69 | 0 |
| 2.9. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 4,42 | 0 |
| 2.10. | без ванн с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 4,58 | 0 |
| 2.11. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 7,93 | 0 |
| 2.12. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 6,31 | 0 |
| 2.13. | с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,77 | 0 |
| 2.14. | без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,12 | 0 |
| 2.15. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 9,01 | 0 |
| 2.16. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 6,85 | 0 |
| 2.17. | без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,88 | 0 |
| 2.18. | с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении |
|  | 9,55 | 0 |
| 3. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 3.1. | с общими душевыми |
|  | 3,06 | 2,01 |
| 3.2. | с душевыми по секциям |
|  | 3,48 | 2,01 |
| 3.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 3,72 | 2,30 |
| 3.4. | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
|  | 4,14 | 2,83 |
| 3.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
|  | 4,39 | 3,13 |
| 3.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 3,60 | 2,16 |
| 3.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 3,90 | 2,48 |
| 3.8. | без ванн и душевых |
|  | 2,81 | 1,14 |
| 4. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением: |
| 4.1. | с общими душевыми |
|  | 2,31 | 0 |
| 4.2. | с душевыми по секциям |
|  | 3,07 | 0 |
| 4.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 2,85 | 0 |
| 4.4. | без ванн и душевых |
|  | 1,47 | 0 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 5.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 5,82 | 4,81 |
| 5.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 4,63 | 3,38 |
| 5.3. | с ванной без душа |
|  | 4,56 | 3,07 |
| 5.4. | с душами (без ванн) |
|  | 4,26 | 2,93 |
| 5.5. | без ванн и душа |
|  | 3,90 | 1,87 |
| 6. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 6.1. | с общими душевыми |
|  | 3,06 | 2,01 |
| 6.2. | с душевыми по секциям |
|  | 3,48 | 2,01 |
| 6.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 3,72 | 2,30 |
| 6.4. | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
|  | 4,14 | 2,83 |
| 6.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
|  | 4,39 | 3,13 |
| 6.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 3,60 | 2,16 |
| 6.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 3,90 | 2,48 |
| 6.8. | без ванн и душевых |
|  | 2,81 | 1,14 |
| 7. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода: |
|  | 1,99 | 0 |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |
| N п/п | Отношение К/Sои,где:К - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.;Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. м | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1. | до 0,10 | 0,011 | 0,011 |
| 2. | от 0,11 до 0,15 | 0,016 | 0,016 |
| 3. | от 0,16 до 0,20 | 0,022 | 0,022 |
| 4. | от 0,21 до 0,25 | 0,027 | 0,027 |
| 5. | от 0,26 до 0,30 | 0,032 | 0,032 |
| 6. | от 0,31 до 0,35 | 0,038 | 0,038 |
| 7. | от 0,36 до 0,40 | 0,043 | 0,043 |
| 8. | от 0,41 до 0,45 | 0,049 | 0,049 |
| 9. | от 0,46 до 0,50 | 0,054 | 0,054 |
| 10. | от 0,51 до 0,60 | 0,065 | 0,065 |
| 11. | от 0,61 до 0,70 и более | 0,076 | 0,076 |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,4 НА ПЕРИОД

С 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА

(введены Постановлением РЭК Свердловской области

от 25.11.2015 N 168-ПК)

|  |
| --- |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека |
| N п/п | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 1.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 6,79 | 5,61 |
| 1.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 5,40 | 3,94 |
| 1.3. | с ванной без душа |
|  | 5,32 | 3,58 |
| 1.4. | с душами (без ванн) |
|  | 4,97 | 3,42 |
| 1.5. | без ванн и душа |
|  | 4,55 | 2,18 |
| 2. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением: |
| 2.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 4,84 | 0 |
| 2.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 4,52 | 0 |
| 2.3. | с душами (без ванн) |
|  | 4,46 | 0 |
| 2.4. | без ванн и душа |
|  | 4,21 | 0 |
| 2.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением |
|  | 6,10 | 0 |
| 2.6. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением |
|  | 5,78 | 0 |
| 2.7. | без ванн и душа с газоснабжением |
|  | 5,09 | 0 |
| 2.8. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 5,47 | 0 |
| 2.9. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 5,15 | 0 |
| 2.10. | без ванн с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 5,34 | 0 |
| 2.11. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 9,25 | 0 |
| 2.12. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 7,36 | 0 |
| 2.13. | с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 6,73 | 0 |
| 2.14. | без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,97 | 0 |
| 2.15. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 10,51 | 0 |
| 2.16. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 7,99 | 0 |
| 2.17. | без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 6,85 | 0 |
| 2.18. | с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении |
|  | 11,14 | 0 |
| 3. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 3.1. | с общими душевыми |
|  | 3,57 | 2,34 |
| 3.2. | с душевыми по секциям |
|  | 4,06 | 2,34 |
| 3.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 4,34 | 2,69 |
| 3.4. | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
|  | 4,84 | 3,30 |
| 3.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
|  | 5,12 | 3,65 |
| 3.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 4,20 | 2,51 |
| 3.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 4,55 | 2,90 |
| 3.8. | без ванн и душевых |
|  | 3,28 | 1,33 |
| 4. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением: |
| 4.1. | с общими душевыми |
|  | 2,70 | 0 |
| 4.2. | с душевыми по секциям |
|  | 3,58 | 0 |
| 4.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 3,33 | 0 |
| 4.4. | без ванн и душевых |
|  | 1,71 | 0 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 5.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 6,79 | 5,61 |
| 5.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 5,40 | 3,94 |
| 5.3. | с ванной без душа |
|  | 5,32 | 3,58 |
| 5.4. | с душами (без ванн) |
|  | 4,97 | 3,42 |
| 5.5. | без ванн и душа |
|  | 4,55 | 2,18 |
| 6. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 6.1. | с общими душевыми |
|  | 3,57 | 2,34 |
| 6.2. | с душевыми по секциям |
|  | 4,06 | 2,34 |
| 6.3. | с душевыми в жилых комнатах |
| 4,34 | 2,69 |
| 6.4. | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
|  | 4,84 | 3,30 |
| 6.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
|  | 5,12 | 3,65 |
| 6.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 4,20 | 2,51 |
| 6.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 4,55 | 2,90 |
| 6.8. | без ванн и душевых |
|  | 3,28 | 1,33 |
| 7. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода: |
|  | 2,32 | 0 |

|  |
| --- |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |
| N п/п | Отношение K / Sои,где:К - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.;Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. метр | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1. | до 0,10 | 0,013 | 0,013 |
| 2. | от 0,11 до 0,15 | 0,019 | 0,019 |
| 3. | от 0,16 до 0,20 | 0,025 | 0,025 |
| 4. | от 0,21 до 0,25 | 0,032 | 0,032 |
| 5. | от 0.26 до 0,30 | 0,038 | 0,038 |
| 6. | от 0,31 до 0.35 | 0,044 | 0,044 |
| 7. | от 0.36 до 0.40 | 0,050 | 0,050 |
| 8. | от 0,41 до 0,45 | 0,057 | 0,057 |
| 9. | от 0,46 до 0,50 | 0,063 | 0,063 |
| 10. | от 0,51 до 0,60 | 0,076 | 0,076 |
| 11. | от 0,61 до 0,70 и более | 0,088 | 0,088 |

Примечание:

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, утвержденные [подпунктом 1.1](#P20) настоящего Постановления, подлежат применению при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утвержденные [подпунктом 1.1](#P20) настоящего Постановления, подлежат применению при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета.