**Правила пользования канализацией**

Уважаемые собственники и пользователи жилых помещений!

 Регулярные случаи засоров общедомовой системы водоотведения (канализации) в домах не прекращаются. Отдельные жители продолжают нарушать правила пользования жилыми помещениями и в результате их действий в канализационный стояк попадают предметы личной гигиены, крупные пищевые отходы, кошачьи наполнители, что провоцирует засор центрального стояка и затопление канализационными стоками ни только подвала дома, но и квартир.

 В связи с этим напоминаем Вам о правилах пользования канализацией (п. 5.8.7 правил и норм эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003):

**Категорически запрещается:**

1. Сливать в унитазы, раковины и умывальники жир, масло, агрессивные и легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты.

2. Бросать в унитазы и раковины песок, строительный мусор, сухие и разведенные строительные смеси и их остатки, тряпки, предметы личной гигиены (кроме туалетной бумаги), кости, стекло, металлические и деревянные предметы, а также наполнители для туалетов животных.

3. Смывать в систему канализации пищевые отходы (овощные очистки, грибы, солености, огрызки, и пр.). Прежде чем выливать в унитаз жидкие пищевые отходы, необходимо откидывать их на дуршлаг или процеживать сквозь ткань, чтобы в канализацию не попало ничего, кроме жидкости, а густое составляющее выбрасывать в мусорное ведро.

  Отработанное растительное масло из сковородок и фритюрниц необходимо сливать в отдельную закрывающуюся посуду, и по мере ее заполнения выбрасывать так же в ведро.

**Для обеспечения личного комфортного проживания жителям необходимо соблюдать следующие правила:**

а) содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;

б) не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;

в) не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;

г) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;

д) немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;

е) оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;

ж) оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

з) при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.